« La Femme assise » de COPI

Compagnie Ludilud

**FICHE TECHNIQUE**

Spectacle de marionnettes sur table en théâtre noir. Tout public à partir de 16 ans.

Nombre d’interprètes **: 3**

Durée **: 70 minutes**

Jauge : **120**

Personnes de la compagnie en déplacement : **5**

**PLATEAU :**

Dimension minimum de l’espace scénique:

Ouverture : **7 mètres**

Profondeur : **5 mètres**

Hauteur sous grill: **3 mètres**

**Boite noire** avec pendrillonage à l’allemande.

Remarque : Si la Salle n’est pas équipée de gradins prévoir scène surélevée d’environ

70 cm. Proximité scène/public

**DECOR :**

Castelet (2m50 H / 3m L / 3m P) équipé en éclairages (8 mini découpes, 12 PAR 16,

3 gradateurs 4 X1 KW, 1 boitier ENTTEC USB/DMX Pro.

Prévoir une perche de 7 mètres de longueur à environ 2 mètres du nez de scène pour suspendre en 4 points d’accroches le lambrequin du castelet.

Moyen de transport du décor : véhicule 6 M3

**PLANNING dans un lieu équipé :**

Le personnel demandé pour les montages et les représentations doit avoir les compétences techniques nécessaires à son affectation.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonctions  | Temps approximatif nécessaire  | Nombre de personnes sollicitées en plus de notre régisseur  |
| Déchargement  | 1h  | 1  |
| Montage castelet  | 1h  | 1  |
| Montage et réglage lumières  | 2h  | 1  |
| Montage et réglage son  | 1h  | -  |
| Filage technique  | 2h  | 1  |
| Représentation  | 1h10 min-  | -  |
| Démontage et chargement  | 1h 30 min  | 1  |
|   |   |   |

Présence indispensable du régisseur ou responsable technique du lieu, dès l'arrivée de la compagnie jusqu’à la représentation.

La durée totale du montage (décors, lumières, son et filage) est estimée entre 6 et 8 heures et à 1h 30min pour le démontage et chargement selon le nombre de personnes mises à disposition.

Ce planning défini pour les lieux équipés sera adapté par notre régisseur aux lieux non équipés. (Montage parfois nécessaire la veille dans les lieux non équipés)

**ECLAIRAGE :**

Prévoir une lumière salle graduable qui se gère depuis la régie.

4 Pars 64 CP 62

2 Découpes 1000 watts Types 614 RJ

4 PC de 1000 watts

# Alimentation électrique sur plateau :

2 Direct 16A côté jardin

2 Direct 16A côté cour

# Alimentation pour la régie :

1 direct 16A

**SONORISATION :**

Ordinateur portable (conduite son/lumière) apportée par la compagnie

 1 Console 4/2/2 voies minimum - 4 enceintes type Nexo PS 15 (2 façades, 2 retours)

 Enceintes (type Nexo PS 15) lointain cour et jardin sur pieds.

 Sources : 1 Lecteur CD avec auto pause

**LOGE**

Prévoir une loge pour 3 personnes

Prévoir dès le début du montage de l'eau minérale et si possible du café, thé…

**CONTACTS :**

Régisseur : **Thierry BARBIER 06 13 40 72 74**: thierry.b@tutanota.com

**Ludilud**

Siret : 35029892300037 /APE : 9499Z

 113 avenue Philippe Auguste 75011PARIS

**06 17 11 52 76**

 E-mail :contactludilud@gmail.com

**www.ludilud.com**